Ogłoszenie nr 500016779-N-2018 z dnia 23-01-2018 r.

**Starachowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**502576-N-2018
**Data:**09/01/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29101963700000, ul. ul. Ostrowiecka  15, 27200   Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 273 19 72-73, e-mail zamowienia@zdp-starachowice.pl, faks (041) 273 19 74.
Adres strony internetowej (url): www.zdp-starachowice.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**IV
**Punkt:**6.2
**W ogłoszeniu jest:**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-24, godzina 10:00
**W ogłoszeniu powinno być:**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-31, godzina 10:00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**II
**Punkt:**4
**W ogłoszeniu jest:**Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania częściowe: Zadanie 1 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę). Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości : • remont nawierzchni przy głębokości ubytku średnio 4cm – 1800 m2 • uzupełnienie tłuczniem uszkodzonej podbudowy - 50 m3 Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. Zadanie 2 - Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów. Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości: • wyrównanie lokalnych nierówności emulsją i grysami – 200 ton • uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych jezdni oraz rozszczelnionych połączeń technologicznych emulsją z grysami – 1000 m.b. Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. Zadanie 3 - Remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładek z mieszanki mineralno – bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót: • frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – 4 000,00 m2 • mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - bitumiczną, ruch KR2 w ilości 100 kg/m2 – 400,00 ton • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm- AC 11 S, ruch KR2 – 4 000,00 m2 • uzupełnienie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (destrukt zabezpiecza wykonawca) – 800,00 m2 • roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ( ścinka pobocza, korytowanie pod pobocze, odmulenie rowu) – 100,00 m3 Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70% zamówienia. Realizacja pozostałej ilości remontów może być zlecona w mniejszej ilości lub nie być zrealizowana.
**W ogłoszeniu powinno być:**Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania częściowe: Zadanie 1 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę). Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości : • remont nawierzchni przy głębokości ubytku średnio 4cm – 1800 m2 • uzupełnienie tłuczniem uszkodzonej podbudowy - 50 m3 Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. Zadanie 2 - Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów. Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości: • wyrównanie lokalnych nierówności emulsją i grysami – 200 ton • uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych jezdni oraz rozszczelnionych połączeń technologicznych emulsją z grysami – 1000 m.b. Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. Zadanie 3 - Remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładek z mieszanki mineralno – bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót: • frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej – 4 000,00 m2 • mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - bitumiczną, ruch KR2 w ilości 100 kg/m2 – 400,00 ton • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm- AC 11 S, ruch KR2 – 4 000,00 m2 •Geosiatka z włókien szklanych - 150,00 m2, • uzupełnienie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (destrukt zabezpiecza wykonawca) – 800,00 m2 • roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi ( ścinka pobocza, korytowanie pod pobocze, odmulenie rowu) – 80,00 m3 Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70% zamówienia. Realizacja pozostałej ilości remontów może być zlecona w mniejszej ilości lub nie być zrealizowana.