**Kosztorys ofertowy**

Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **OPIS ROBÓT** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość (zł.)** |
| 1 | ***2*** | ***3*** | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D – 04.04.04 | Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm | m3 | 70,00 |  |  |
| 2. | D – 04.04.04 | Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym o frakcji 0-63,00 mm | m3 | 30,00 |  |  |
| 3. | D – 04.01.01 | Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki z nadaniem spadków poprzecznych – śr. szerokość jezdni - 3,25 m  | m2 | 8 125,00 |  |  |
| 4. | D – 04.01.01 |  Zagęszczenie powierzchni remontowanych walcem wibracyjnym – śr. szerokość jezdni - 3,25 m | m2 | 8 125,00 |  |  |
| **Razem** |
| wartość netto |  |
| podatek VAT 23 % |  |
| **wartość brutto** |  |