**Przedmiar robót**

Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **OPIS ROBÓT** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1. | D – 04.04.04 | Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm | m3 | 70,00 |
| 2. | D – 04.04.04 | Uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym o frakcji 0-63,00 mm | m3 | 30,00 |
| 3. | D – 04.01.01 | Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki z nadaniem spadków poprzecznych – śr. szerokość jezdni - 3,25 m | m2 | 8 125,00 |
| 4. | D – 04.01.01 | Zagęszczenie powierzchni remontowanych walcem wibracyjnym – śr. szerokość jezdni - 3,25 m | m2 | 8 125,00 |